D4 -> S0 (A)

D3 -> S1 (B)

D2 -> S2 (C)

A0 -> Common

3.3v -> VCC

G -> GND

G -> Inhibit

G -> VEE